福建省龙岩市第二医院安防系统

（门禁系统、入侵报警系统、一键式报警系统）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中文名称** | **产品通用描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 人脸管理服务器 | 支持员工/访客信息录入，实时同步至人脸识别终端；人脸速通门可将采集的人脸比对通行记录等信息实时同步至人员管理服务器，从而实现员工/访客管理和考勤统计 支持人员权限管理，可实现给指定人员开通特定时间段，特定区域的速通门权限。 超高的性能指标 支持最大白名单库：10万 支持最大访客库：1万 过人记录容量：1000万条 抓拍图片容量：300万条 支持终端数：64个 丰富的接口设计 支持VGA、HDMI、串口、USB等接口，同时支持与外围设备对接，实现多功能拓展。 设置门禁超时关门告警联动EGS在电脑端弹窗显示 | 台 | 1 |
|  | 管理平台 | 支持过人记录查看，陌生人分类管理和基础考勤查看； 支持人员按部门分类并按部门下发给终端进行权限分配； 支持对访客进行批量增、删、改、查和设置有效权限； 支持按照时间权限模板灵活的分配人员时间权限 ； 支持按照区域对门组设备进行权限管理； 支持按区人员签到统计； 支持夜不归寝、长期晚归、长期未归，长期未出等系列数据统计； 支持访客统计、访客滞留统计； 可拓展接入考勤门禁系统（DA）； 支持区域、门组、通道管理（按区域、门组、通道增/删/改/查）； 支持按通道绑定的设备下发权限； 支持按时间模板配置权限； 支持远程开门； 支持对识别模块、闸机状态统一管理，呈现运行状态；  支持自动开关门，系统检测门开关状态  支持分时段门开启、关闭 |  |  |
| 2 | 管理电脑 | 十二代i5/多配制选择/win11 Home/WIFI+蓝牙／ASUSpro键鼠）[i5-12400,8G内存,无机械,512G固态,Win11home,集显,单主机,ASUSpro键鼠] | 套 | 2 |
| 3 | 发卡器 | IC卡发卡器-国内版 | 台 | 1 |
| 4 | 中心管理机 | 管理机(显示屏:10.1英寸液晶屏 分辨率:1280\*800 接口:电源\*1、网络口\*1、麦克风输入\*1、警号接口\*1(预留)、USB接口\*1(预留)、HDMI接口(预留) 供电电压范围:DC12V 最大功耗:8.4W 来电接听/主动呼叫:接收门口机呼叫，接听并可视对讲；支持主动呼叫门口机 监视功能:支持远程监视门口机摄像头；可根据列表选择查看对象 开锁功能:支持远程通话后主动开锁 报警事件:支持接收室内机报警事件；支持告警处理 管理机呼叫转移功能:支持管理机1无人接听，呼叫转移管理机2，管理机2无人接听，呼叫转移管理机3。 铃声识别:支持设置不同铃声功能，用于铃声识别，音量可自行调节 尺寸:高190mm×宽330mm×厚97mm 重量:2.84kg 安装方式:桌面式 工作温度:-10℃~55℃ 工作湿度:10RH%~95RH% ) | 部 | 1 |
| 5 | 护士站管理分机 | 管理机(显示屏:10.1英寸液晶屏 分辨率:1280\*800 接口:电源\*1、网络口\*1、麦克风输入\*1、警号接口\*1(预留)、USB接口\*1(预留)、HDMI接口(预留) 供电电压范围:DC12V 最大功耗:8.4W 来电接听/主动呼叫:接收门口机呼叫，接听并可视对讲；支持主动呼叫门口机 监视功能:支持远程监视门口机摄像头；可根据列表选择查看对象 开锁功能:支持远程通话后主动开锁 报警事件:支持接收室内机报警事件；支持告警处理 管理机呼叫转移功能:支持管理机1无人接听，呼叫转移管理机2，管理机2无人接听，呼叫转移管理机3。 铃声识别:支持设置不同铃声功能，用于铃声识别，音量可自行调节 尺寸:高190mm×宽330mm×厚97mm 重量:2.84kg 安装方式:桌面式 工作温度:-10℃~55℃ 工作湿度:10RH%~95RH% ) | 部 | 22 |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 人脸门禁一体机：人脸识别率：>99% 人脸识别时间：200ms 人脸库容：10000人 存储容量 常用核验方式：人脸白名单（1：N）、人卡核验 开门方式：刷脸、刷卡、人证、密码、二维码 接口：RS485、韦根、USB、电锁、门磁、报警输入/输出、防拆、开门按钮 设备电源：12VDC输入 显示屏 ：触摸屏 尺寸：7英寸 摄像头：200万像素1080P 工作环境：-20℃~65℃，<95%不凝露 适用场景：室内、室外（使用时需选配防水罩）。 | 台 | 125 |
| 7 | 电源适配器 | DC12V/25W电源适配器(裸线) | 只 | 125 |
| 8 | 开门按钮 | 开门按钮 | 只 | 125 |
| 9 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁280KG | 副 | 119 |
| 10 | 双门磁力锁L型支架 | 280KG双门磁力锁L型支架 | 副 | 119 |
| 11 | 电插锁 | 电插锁 | 套 | 6 |
| 12 | 电插锁U型支架 | 电插锁U型支架 | 套 | 6 |
| 13 | 电插锁电源 | 电插锁电源 | 套 | 6 |
| 14 | 推拉门开槽 | 不锈钢切割 | 套 | 6 |
| 15 | 行政楼一层隔断 | 4500\*3600，12厘钢化 | 项 | 1 |
| 16 | 不锈钢防盗网 | 4500\*2600 | 项 | 1 |
| 17 | 安全接入终端 | 安全接入终端 | 台 | 1 |
| 18 | 4路智能电源管理终端 | 4路智能电源管理终端 | 台 | 1 |
| 19 | 楼层交换机 | 交换容量16Gbps；转发能力11.9Mpps,符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准;16个10/100/1000M自适应以太网端口;双绞线支持最大传输距离100m;每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能;MAC容量4K;绿色以太网技术，在端口无连接或连接短网线的情况下，自动降低功耗，达到设备节能目的。 | 台 | 30 |
| 20 | 汇聚交换机 | 交换容量 336Gbps  包转发率 96Mpps  管理端口 1个Console口  固定端口 24\*10/100/1000Base-T以太网端口4\*1000 Base-X SFP光口 | 台 | 6 |
| 21 | 中心交换机 | 交换容量 758Gbps  包转发率 222Mpps 管理网口 1  管理串口 Micro USB CONSOLE口：1个串行CONSOLE口：1个两个接口不能同时使用，同时连接两个接口时，仅Micro USB CONSOLE口生效  前面板业务端口描述 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 4个万兆SFP+口 | 台 | 1 |
| 22 | 入侵、紧急报警平台 | 报警软件，可接4台主机（更新原软件） | 套 | 1 |
| 23 | 入侵、紧急报警主机1 | 商用防盗报警主机,可扩充至128个防区,可划分8个子系统,带串口输出（更换原主机） | 台 | 2 |
| 24 | 入侵、紧急报警主机2 | 商用防盗报警主机,可扩充至250个防区,可划分8个子系统,带串口输出 | 台 | 1 |
| 25 | 蓄电池 | 免维护蓄电池，12VDC、7AH | 个 | 3 |
| 26 | 入侵、紧急报警键盘 | 可变文字英文键盘，用于VISTA20P/128/250BPT | 个 | 3 |
| 27 | 入侵、紧急报警模块1 | 8防区总线扩充模块,用于VISTA128/250BPT | 块 | 16 |
| 28 | 入侵、紧急报警模块2 | 2防区扩充模块,用于VISTA128/250BPT | 块 | 7 |
| 29 | 入侵、紧急报警模块通讯模块 | 适用于Vista系列主机的网络通信模块 | 块 | 3 |
| 30 | 入侵报警探测器 | 智能复合探测器,12米X17米,防宠物 | 个 | 12 |
| 31 | 紧急报警按钮 | 86盒紧急按钮 | 个 | 38 |
| 32 | 入侵、紧急报警声光警号 | 声光警号 | 个 | 2 |
| 33 | 光纤模块 | SFP千兆 | 对 | 26 |
| 34 | 熔接光纤 | SFP千兆 | 项 | 1 |
| 35 | 光纤线缆 | 国标-国内版 | 米 | 2120 |
| 36 | 六类网线 | U/UTP六类4对非屏蔽电缆,单股\_灰色\_305米/箱 | 箱 | 45 |
| 37 | 电源线 | RVV2\*1.0,200米/卷 | 卷 | 21 |
| 38 | 信号线 | RVV2\*1.0,200米/卷 | 米 | 1650 |
| 39 | 信号线材 | RVV4\*1.0,200米/卷 | 米 | 5150 |
| 40 | 电工辅材（插排、86盒等） | PVC86盒 | 批 | 1 |
| 41 | PVC管材 | 直径20CM/25CM等 | 米 | 14250 |
| **注：1.所有产品免费保修三年（一年质保+二年维保），2.以实际为准。** | | | | |